**Descriere produs**

înlocuirea vechilor întrerupătoare la distanță

pentru extinderea sistemelor

niciodată nu este necesară baterie

funcționare fiabilă chiar și în condiții de frig

rezistență ridicată la apă

poate fi asociat cu mai multe receptoare și până la mai multe telecomenzi pentru un receptor (8)

raza de acțiune în câmp deschis: 120m

frecvența de operare 433,92MHz

dimensiuni: 50x82x22mm

COMPATIBIL: DBK 1200AC, DBKS 1200AC, COMUTATOR NVK, COMUTATOR NVK 3