**Descriere produs**

impedanţă: 50 Ohm

izolaţie neagră PVC 5,0 mm

împletitură: 0,12 mm x 96 fire cupru

izolaţie PE 2,95 mm

fir interior cupru 0,18 mm x 19

100 m/rolă (suport de lemn)