**Descriere produs**

impedanţă: 75 Ohm

izolaţie PVC 6,5 mm

împletitură: 0,12 mm x 32 fire cupru

folie aluminiu + PET

izolaţie spumă PE 4,6 mm

fir interior cupru 0,9 mm

100 m/rolă (suport de lemn)

negru