**Descriere produs**

impedanţă: 75 Ohm

izolaţie albă PVC 6,9 mm

împletitură: 0,12 mm x 48 fire ALU

folie aluminiu + PET

izolaţie spumă PE 4,6 mm

fir interior de oţel acoperit cu cupru 1,0 mm

500 m/rolă (suport de lemn)