**Descriere produs**

pentru alimentarea simultan a două dispozitive.

indicator LED

intrare: 12 V DC

Ieşire: 2 x 12 V DC / max. 5 A