**Descriere produs**

brațe de fixare motorizate

utilizare sigură, comodă, cu o singură mână

așezare: parbriz, bord sau gaură de ventilare

cap de fixare cu rotație la 360 grade, rabatabil

ventuză puternică, cu gel

încărcător fără fir „Qi”

compatibilitate independentă de producătorul telefonului, dacă telefonul acceptă încărcare fără fir după standardul Qi

5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A), 10W (9V/1.1A)

lățime maximă telefon: 58-88 mm

talpă tranparentă, cu reglare poziție în 6 trepte

indicator LED pentru încărcare, bicolor

în pachet: modul de fixare cu clemă și ventuză, suport telefon motorizat cu soclu USB-C

cablul USB-C și încărcătorul la priza de brichetă QC3.0 sunt opționale

încărcător și cablu recomandat: SAU 24QC, USBC 1

Utilizarea depinde de caracteristicile telefonului și a vehiculului! Verificați detaliile înainte de achiziție!