**Descriere produs**

conform cu standardele EN 50291-1, EN 50291-2 și EN 14604

senzor CO electrochimic și optic pentru fum

mod de testare

indicare sfârșit durată de viață

alimentare: acumulator încorporta: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani

temperatura de funcționare: 0 °C - +40 °C

umiditate acceptată: 30 - 93 %

durată de viață: 10 ani

garanție: 3 ani

dimensiuni: ∅13,3 x 4,1 cm