**Descriere produs**

diametrul nominal al paletei: 40 cm

3 palete de ventilator

Poate fi controlat prin butoane electronice folie sau prin telecomandă

3 trepte de viteză

mod normal, vânt natural și mod nocturn

oscilație comutabilă

temporizator de oprire de la 0,5 la 7,5 ore

unghi de înclinare a capului reglabil

rezervor de apă cu încărcare prin partea superioară, 2,8L

3 trepte de umidificare, numai umidificare

umidificare de max. 220 g/h

ușor de rulat pe roți

nivel de zgomot LWA=56,7 dB(A)

telecomandă alimentată cu 2 baterii de 1x1,5 V (AAA), neincluse

alimentare: 220-240V~ 50/60Hz 75W