**Descriere produs**

diametru nominal palete: 20 cm

flux de aer vertical, prin reglare manuală

control prin panou cu butoane tactile și telecomandă

ecran cu LED alb

ecranul se oprește după 2,5 minute

3 trepte de viteză

3 moduri de ventilator (normal, natural, de noapte)

oscilare la 70° stânga/dreapta

temporizator oprire 1-15 h

talpă stabilă, cadru din oțel

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 50 W

dimensiuni: ∅32 x 88 cm