**Descriere produs**

profesional, carcasă închisă

nu necesită spaţiu separat ermetic în interiorul boxei

con rigidizat, impregnat

Pm/Pn: 40/30 W

f: 500-8.500 Hz

SPL1 W/1 m: 84 dB