**Descriere produs**

profesional, carcasă închisă

nu necesită spaţiu separat ermetic în interiorul boxei

con rigidizat, impregnat

Pm/Pn: 50/40 W

f: 400-7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 86 dB