**Descriere produs**

cu ecran LED

230 V∼/48 W

încălzire rapidă

se poate seta şi controla nivelul de temperatură (150 - 420 °C)

afişaj cu LED roşu 3 digiţi

cablu din silicon, rezistent la temperaturi ridicate

mâner cu cauciuc siliconat

ciocan schimbabil: SMA 5051T

vârful de lipit se poate schimba fără unelte

tăviţă şi burete de curăţare

suport de sprijin reglabil