**Descriere produs**

PRIZELE CONECTATE GREȘIT

PREZINTĂ PERICOL LETAL ȘI DE FOC!

testare rapidă, simplă de verificare

arată cele mai frecvente conectări greșite ale prizelor

de ex. inversare fază și neutru, inversare fază și împământare, lipsă împământare etc.

indicatoare LED și afișaj luminos de dimensiuni mari

se poate folosi și ca voltmetru

indică: Tensiune L-N și N-E, curent RCD mA

verifică funcționarea dispozitivului de protecție la supracurent (Fi, RCD)

funcționează fără baterie

pentru prize de max.250V~