**Descriere produs**

pentru acumulator de 6 V și 12 V

pentru modele cu acid-plumb clasice de tip închis, pentru baterii de tip gel sau fibră de sticlă fără mentenanță, precum și pentru cele mai noi baterii dem tip Li-ion și LiFePO4

selectare manuală tip baterie

programe încărcare SMART automate

încărcare cu curent mic (2A) pentru protecția bateriei

încărcare de menținere, întreținere, regenerare

detectează sulfatarea și stratificarea acidului, apoi reface capacitatea pierdută la bateriile de 12 V cu acid-plumb

memorie în caz de pană de curent

cu cablu încărcare interschimbabil (clemă sau inel)

ecran LCD cu voltmetru

protecție ridicată împotriva pătrunderii apei și a prafului: IP65

protecție împotriva conexiunii inverse

protecție împotriva scurtcircuitului

protecție împotriva supraîncărcării

protecție împotriva supraîncălzirii

protecție împotriva bateriei defecte

protecție împotriva depășirii timpului

alimentare cu cablu de rețea

dimensiuni: 150 x 42 x 65 mm