**Descriere produs**

sursă de alimentare: 1 x 1600 mAh baterie încorporată cu litiu, nu poate fi înlocuită

senzor optic

buton de testare mare, ușor de utilizat

funcția de mute

temperatura de funcționare: 0 °C - +55 °C

durata de viață preconizată a bateriei: 10 ani

durata de viață preconizata: 10 ani

indicator de sfârșit de viață a bateriei

alarmă: 85 dB(A) la 3 metri

pentru utilizare în rulote

dimensiune: Ø105x36mm