**Descriere produs**

conform cu standardul EN 14604

senzor de fum optic integrat

modul de testare

indicator sfârșit durată de viață

alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani

temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C

durată de viață: 10 ani

garanție: 5 ani

potrivit pentru integrare W2 MODULE și poate fi legat în sistem cu ST-630 și/sau HT-630, echipate cu acest tip de modul. Din rețea, dacă un senzor dă alarma, toate echipamentele vor atenționa.