**Descriere produs**

120 W (2 x 60 W) / 2 x 4 Ohm

180 W (2 x 90 W) / 2 x 2 Ohm

150 W / 1 x 4 Ohm

2/1 canale, conectare în punte

filtru combinat, reglabil

filtru cu 3 moduri: pentru difuzoare de joase,

medii-joase + înalte și pe bandă largă

sarcină 2/4 Ohmi

potențiometru

evidențiere eficientă bass

LED semnalizare suprasarcină

intrare RCA de nivel jos

unitate de alimentare PWM MOSFET

carcasă stabilă, turnată

246 x 267 x 61 mm / 1,8 kg