**Descriere produs**

utilizare simpla

programare pe 7 zile, cate 4 programe zilnic, algoritm de autoinvatare

aria de setare 5 - 30 °C, pas 1 °C

mod de adaptare - determina in baza ciclurilor anterioare lungimea ciclului actual

functie de protectie pompa, cuplabil

pentru montare cu 2 sau 3 fire

se poate conecta la cutie de control prin telefon sau sisteme de automatizare

pentru centrale traditionale si combinate, incalzire electrica si utilizare cu supape zonale

sarcina rezistiva max. 5 A (la 240 V~)

sarcina capacitiva max. 2 A (la 240 V~)

intrare controlor extern: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA

alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse