**Descriere produs**

aria de control a temperaturii: 10 ... 30 °C

histerezis de cuplare: 1 °C

tipul senzorului: cu gaz

utilizare încălzire/răcire

alimentare: 230 V~ / 50 Hz

dimensiune: 83 x 83 x 40 mm