**Descriere produs**

rază de acțiune pe teren deschis: 40 m

frecvență radio: 433,92 MHz

poate fi utilizate în condiții de interior, aer uscat

priză cu învățare simplă la telecomenzile seturilor TH 3011 sau TH 3013

lumină LED

230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / max. 3000 W

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în statele Uniunii Europene.

Acest produs poate fi utilizat și controlat prin aplicație, prin intermediul produsului NVS 3 RF, disponibil separat.