**Descriere produs**

3 moduri de funcționare (manual/programat/distanță)

4 poziții de comutare programabile/zi

precizie de 0,5 °C

funcție de detectare a deschiderii ferestrelor și de protecție împotriva înghețului

poate fi montat pe perete cu șuruburi incluse

alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AAA), neincluse

dimensiuni: 135 x 87,5 x 23,2 mm