**Descriere produs**

Pastă izolatoare electric, rezistentă până la 200 °C, cu coeficient de transfer termic 0,24-0,42 W/mK, care nu se coagulează.