**Descriere produs**

reglare cu butoane tactile

cu rezervor antibacterian

capacitate rezervor: 4 l

umidificare reglabilă în 3 trepte, semnalizare cu diverse culori

umidificare: max. 250 ml/oră

spațiu recomandat: max. 40 m2

vizor pentru rezervor

în cazul lipsei de apă se oprește

nivel de zgomot foarte mic: 35 dB(A)

alimentare: 230 V~ / 50 Hz

putere: 30 W