**Descriere produs**

pentru sisteme cu cod jump

pentru sisteme cu cod fix

butoane cu învățare separată

interval de frecvență: 280-350/380-450/867-868 Mhz

material: ABS

alimentare: 1 x 3 V (CR2032)