**Descriere produs**

70-250 V~ / 1,5-36 V DC / 0-100 Mohmi

detectează câmpurile electrice

căutarea fază AC / DC sau tensiune fără atingere

verificare dispozitiv sub alimentare, fără atingere

test rupere; cablu; fază, null, împământare, comutator

verificare funcționare lampă cu incandescență

test de polaritate; baterie, acumulator

LED semnalizare roșu și verde

semnal sonor, sensibilitate reglabilă

autotestare, mod de testare baterie

alimentare: 2 baterii LR44 (1,5 V), incluse