**Descriere produs**

detectare fără contact (~12/48-1000V AC)

indică tensiunea alternativă prin sunet și lumină roșie

trei trepte de indicare a magnitudinii semnalului

sensibilitate comutabilă

funcție de lanternă

deconectare automată

indicare baterie descărcată

valimentare: 2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse

dimensiune: 158 x 20 x 20 mm