**Descriere produs**

pentru utilizare cu dispozitive cu împământare GS

standard priză în țara de origine: GS

standard priză în țara de destinație: UK

tensiune de intrare: 100 - 250 V

sarcină maximă: 7 A

putere: 100 V - 700 W / 250 V - 1750 W