**Descriere produs**

"France to Australia"

poate fi utilizat la echipamente cu conector francez

conector în țara de origine: FR

conector în țara de destinație: AUS

tensiune de intrare: 100-250 V

sarcină: max. 10 A

putere: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W