**Descriere produs**

afișaj LCD

corp și sondă din oțel inoxidabil

cu afișarea temperaturii și a timpului de coacere

buton de pornire/oprire

interval de temperatură de la -30°C la +250°C (-22°F la +482°F).

gradație de 0,1°C / 0,1°F

lungime totală 22 cm

potrivit pentru toate tipurile de alimente solide sau lichide

sondă cu capac de protecție

1x1,5 V baterie LR44 (nu este inclusă)