**Descriere produs**

AC250V/16A

T 75°C

dimensiunea sondei: 100x6mm

lungimea cablului de măsurare: 50cm

dimensiunea carcasei: 35x43x24mm

cu cadru de montare

conexiune electrică: 6,3-0,8 ace

cu comutator rotativ mecanic