**Descriere produs**

AC250V/20A

T 100°C

dimensiunea sondei: 55x6mm

lungimea cablului de măsurare: 60cm

dimensiunea carcasei: 27x46,5x43mm

cu cadru de montare

conexiune electrică: 6,3-0,8 pini

4 contacte / 2 comutatoare pentru întreruperea simultană a fazei/zero