**Descriere produs**

"Qdapter 360"

două echipamente în set: Qdapter și World to Europe

conector în țara de origine: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (doar fără împământare)

conector în țara de destinație: Qdapter: AUS, BRAZIL, IT, CH, UK, USA; World to Europe: GS

tensiune de intrare: 100-250 V

sarcină: Qdapter: max. 10 A / Word to Europe: max. 16 A

putere:

Qdapter: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W, Word to Europe: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W