**Descriere produs**

"Qplux Europe 5in1"

standarde țara de origine: Europa (Schuko)

standarde țara de destinație: UK, USA, AUS/CHINA, CH, IT

tensiune intrare: 100-250 V

sarcină maximă: 10 A

putere: 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W