**Descriere produs**

230 mm

pentru presarea hexagonală a racordurilor coaxiale

5 dimensiuni: 1,73 / 2,49 / 5,41 / 6,48 / 8,15 mm

cabluri coaxiale: RG 55 / 58 / 59 / 5 / 6

transmisie prin caneluri, blocare automată

la presare defectuoasă posibilitate de deblocare

6 valori ale cuplului la alegere