**Descriere produs**

230 mm

presarea papucilor izolaţi sau neizolaţi

izolat:

roşu: până la 1,5 mm²

albastru: până la 2,5 mm²

galben: până la 6 mm²

neizolat: 1,5/2,5/- 6 mm²

tăierea conductorilor

dezizolarea conductorilor: 0,75 - 6 mm²

scurtare de şuruburi: M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5