**Marketing szöveg**

Legyen gondja rá, hogy csakis a legmegbízhatóbb kialakítással rendelkező szerszámokat használja a munkája során!

A 7 részes 8PK-8100 szigetelt nyelű csavarhúzókészletben garantáltan jól fog járni! (Maximum 1000 V~-os feszültségre alkalmazhatóak.) A csavarhúzók minőségi króm-vanádium acélból készültek. A készlet előnye továbbá, hogy a csavarhúzók erősen felmágnesezett fejjel rendelkeznek, amely tulajdonság rendkívül praktikus lehet a speciális munkáltok során. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

7 részes

max. 1000 V~ feszültségre

króm-vanádium acél

erősen felmágnesezett fejek

2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm-es lapos fejű

PH0, PH1, PH2 méretű Philips fejű