**Descriere produs**

înainte de punerea în funcțiune citiți instrucțiunile de utilizare în întregime!

aparat local de aer condiționat

ideal pentru încăperi de 20 m2

3 moduri de funcționare: răcire, uscare, aerisire

temporizator pornire și oprire (24 h)

toate funcțiile sunt telecomandabile

panou de control clar

țeavă de evacuare condens inclus

putere răcire: 2,64 kW / 9000 BTU / h

putere maximă de uscare: 19,2 l /24 h

nivel de zgomot: 65 dB(A)

agent de răcire R290

220-240 V~ / 50 Hz / 1000 W

dimensiuni: 42 x 80 x 35 cm

greutate: 25 kg net

telecomandă: 2 x baterii AAA (1,5 V) (nu sunt incluse)