**Descriere produs**

mod de încălzire: infraroșu convecție

putere: 700 W

dimensiunea recomandată a camerei: 30 m².

Temperatura panoului: 60-120 °C

control: AENO Smart App

Wi-Fi, 2,4 GHz

control vocal

controlul temperaturii

cronometru

senzor de înclinare

senzor de cădere

protecție la supraîncălzire

poziționare: în poziție verticală, montat pe perete (vertical/horizontal), montat pe tavan

termostat: electronic

clasa de protecție: IP44

dimensiuni: montat pe perete: 100 x 36,5 x 6,2 cm

în picioare: 100 x 41,7 x 16,5 cm

greutate: 8,9 kg