**Descriere produs**

Putere: 1500 W

5 setări de căldură (25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C)

2 setări de viteză

Ionizator

Senzor NTC

Viteză motor fără perii: până la 110.000 rpm

Afișaj LED

Nivel de zgomot: max. 68 dB

Alimentare: 220–240 V (CA), 50–60 Hz

Lungime cablu de alimentare: 2 m

Dimensiuni (Î×L×A): 97×70×270 mm

Greutate: 570 g (fără accesorii)

Accesorii: duză concentratoare, duză de coafare, duză de uscare delicată,

duză difuzor, duză cu efect Coanda, geantă de călătorie