**Descriere produs**

STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ, CU RELEU

pentru aparate electrocasnice (500 VA)

recomandat în caz de tensiune de rețea instabilă (140...260V)

compensează fluctuațiile de tensiune

protejează aparatele electrocasnice de defecțiuni

asigură funcționarea continuă chiar și în condiții de tensiune extremă

reglare treptată a tensiunii

întârziere de reconectare reglabilă

indicator de stare color

voltmetru dublu

ieșire: priză cu protecție la supratensiune

dispozitiv de protecție pentru copii în priza de rețea

protecție împotriva supratensiunii

protecție împotriva subtensiunii

protecție împotriva suprasarcinii

protecție împotriva supraîncălzirii

protecție a circuitului

alimentare cu cablu de rețea

subțire, montabil pe perete

dimensiune / greutate: 260x130x80mm/1.9kg

(nu asigură continuitatea în cazul întreruperilor de curent, tip recomandat: UPS 1000, SAIC1000TS)