**Descriere produs**

performanță: 4,5 l/minut

putere de aspirare: 65 kPa

timp de aspirare: 30 secunde

timp de sigilare: 10 secunde

lățime cusătură sudată: 2,5 mm

lățime maximă a pungii de vid: 30 cm

temperatura maximă de încălzire: +180 °C

funcționare automată cu o singură atingere

opțiune de conectare a recipientului de vid

dimensiuni (H×L×A): 380×68×54 mm

accesorii: 10 pungi cu nervuri, adaptor pentru recipient

tipul pungii de vid: AENO AVSB20x30