**Descriere produs**

2in1: amplificator + difuzor de joase

la fiecare autovehicul şi radio auto

construcţie dynamic-bass

Pm/n: 200/150 W

PA: 100 Watt

f: 20-200 Hz

filtru reglabil; 35-200 Hz

difuzor de joase: 250 mm / 4 Ohmi / con PP

intrare semnal de nivel înalt (difuzor)

intrare semnal de nivel jos (RCA)

construcţie compactă, necesită cel mai mic spaţiu

dimensiune: 340 x 310 x 280 mm