**Descriere produs**

TRANSFER VOCAL FĂRĂ FIR ȘI PENTRU DISPOZITIVE VECHI  
receptor BT sau emițător BT comutabil   
funcție "pass-through" cu fir (ByPass)  
convertor audio digital-analogic   
convertor audio analogic-digital   
două dispozitive BT pot fi conectate simultan   
căști cu fir și fără fir   
afișaj de 1,8": nu mai este nevoie de împerechere oarbă   
pentru extinderea versatilă a sistemului HiFi   
intrare audio: ∅3, mufă de 5 mm, Toshlink   
ieșire audio: ∅3,5 mm, Toshlink   
sursă de alimentare: mufă USB-C   
inclus: cablu USB-C și cablu de 3,5 mm-3,5 mm, cablu de conexiune optică   
adaptor recomandat: SA 24USB, SA 50USB