**Descriere produs**

fără fir

poate fi montat pe mai multe tipuri de radiatoare cu corp termic.

vă permite să monitorizați și să controlați de la distanță temperatura din cameră

funcționează cu baterii, nu necesită alimentare de la rețea

ZigBee 3.0

ecran tactil LED

cu supapă radiator RA, RAV, Comap, RAVL, T + A Herz

dimensiuni: 128 x 86 x 86 mm