**Descriere produs**

în conformitate cu standardul EN 50291-1:2018

senzor electrochimic avansat

modul de testare a dispozitivului

indicație de sfârșit de viață

buton de testare

alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc incluse)

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

durata de viață preconizată a bateriei: aproximativ 2 ani

indicator de sfârșit de viață a bateriei

alarmă: 85 dB(A) la 3 m

dimensiuni: 140 x 70 x 28 mm

greutate: 153 g