**Descriere produs**

transparent

nu se demontează

utilizare: -35 - 85 °C

rezistă la acizi, baze, radiaţii UV

nu îmbătrâneşte, se recomandă şi pentru uz ext.

150 mm / 3,5 mm

50 buc/pachet