**Descriere produs**

negru

nu se demontează

utilizare: -35 - 85 °C

rezistă la acizi, baze, radiaţii UV

nu îmbătrâneşte, se recomandă şi pentru uz ext.

300 mm / 4,8 mm

25 buc/pachet