**Descriere produs**

raza de acţiune: max. 150 m

volum: max 80 dB, 4 melodii

buton de apel cu protecţie IP55

frecvenţă: 868 MHz

alimentare sonerie: 4 x baterii 1,5 V (AA) LR6, nu sunt incluse

alimentare buton: 1 x baterie 3 V (CR2032), inclusă

dimensiuni:

sonerie: 110 x 70 x 40 mm

buton: 70 x 30 x 15 mm