**Popis produktu**

dosah: max. 150 m

hlasitosť: max. 80 dB, 4 rôzne melódie

tlačidlo: IP55 ochrana

frekvencia: 868 MHz

napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz

napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom

rozmery:

vnútorná jednotka: 110 x 70 x 40 mm

tlačidlo: 70 x 30 x 15 mm