**Descriere produs**

raza de acţiune: max. 200 m

volum: max 90 dB, 8 melodii

temporizare mod silenţios: 3, 6, 9, 12 ore

ramă iluminată cu LED, efect stroboscop

semnalizare luminoasă cu LED la apel

volum reglabil

buton de apel cu protecţie IP55

frecvenţă: 868 MHz

alimentare sonerie: 4 x baterii 1,5 V C (LR14), nu sunt incluse

alimentare buton: 1 x baterie 3 V (CR2032), inclusă

dimensiuni:

sonerie: 125 x 125 x 40 mm

buton: 70 x 30 x 15 mm